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Uitbreiding motorenaanbod Toyota GR Supra met nieuwe 2.0 turbomotor 
· GR Supra krijgt nieuwe 2,0-liter benzinemotor met turbo 
· Vermogen: 190 kW/258 pk, maximumkoppel: 400 Nm, 0-100 km/uur: 5,2 sec.
· Compacte en lichte motor zorgt voor gewichtsreductie van 100 kg 
· Verkoopstart: maart 2020, prijzen bekend in februari 2020 
Toyota gaat drie nieuwe uitvoeringen van zijn sportauto GR Supra uitbrengen. Deze zijn uitgerust met een 2,0-liter benzinemotor met turbo. De aankondiging volgt precies een jaar na het werelddebuut van de Toyota GR Supra met atmosferische 3,0-liter 6-cilinder lijnmotor op de North American International Auto Show (NAIAS) in 2019 in Detroit. Toyota verwacht de nieuwe GR Supra 2.0 in maart 2020 op de markt te brengen. De prijzen maakt Toyota volgende maand bekend. 
Met de nieuwe 2.0 turbobenzinemotor spreekt de Toyota GR Supra een grotere doelgroep aan. De GR Supra – het eerste wereldwijde sportmodel van Toyota’s racedivisie Toyota GAZOO Racing – is een pure sportauto met de motor voorin en achterwielaandrijving. 
Scherpe rijeigenschappen
De nieuwe 2,0-liter turbomotor is compacter en lichter dan het 3,0-liter blok en levert hiermee een positieve bijdrage aan de rijeigenschappen, de balans en het remvermogen van de Toyota GR Supra. Het betreft een 4-cilinder lijnmotor met een twin-scroll turbocharger, gekoppeld aan een 8-traps automatische transmissie van ZF. Het maximale vermogen bedraagt 190 kW/258 pk. Het maximumkoppel is 400 Nm. In slechts 5,2 seconden accelereert de Toyota GR Supra 2.0 vanuit stilstand naar 100 km/uur. De topsnelheid is begrensd op 250 km/uur. 
Dynamische voordelen
Het kleinere formaat en lagere gewicht van de motor hebben geleid tot meerdere dynamische voordelen. Het model is bijvoorbeeld 100 kilogram lichter dan de Toyota GR Supra met 3,0-liter benzinemotor. En omdat de motor kleiner is, kon hij dichter bij het centrale punt van de GR Supra geplaatst worden. Hierdoor heeft de sportauto, net zoals de 3,0 liter uitvoering, een ideale gewichtsverdeling van 50/50 (voor/achter).

Geen compromissen
“Voor een direct stuurgedrag en een goede stabiliteit in bochten hebben we het gewicht van de auto zo veel mogelijk beperkt. Hierbij hebben we ons gericht op een gewichtsverdeling van 50/50”, zegt Tetsuya Tada, Chief Engineer GR Supra. “Dat bracht veel uitdagingen met zich mee maar we wilden beslist geen compromissen sluiten.”
Net als bij de Toyota GR Supra 3.0 heeft het ontwikkelingsteam voor de GR Supra 2.0 een zogeheten ‘golden ratio’ voor een optimale ‘handling’ van de sportauto weten te bereiken. De ‘golden ratio’ is de ideale verhouding tussen de wielbasis en de spoorbreedte van een sportauto.
Launch uitvoering 
Toyota rust de nieuwe GR Supra 2.0 als Launch uitvoering standaard uit met onder meer 18-inch lichtmetalen velgen, een audiosysteem met vier speakers en een 8,8-inch display, en sportstoelen die bekleed zijn met zwart alcantara. De veiligheid wordt gewaarborgd door onder andere een Pre-Crash Safety System met remfunctie en detectie van voetgangers en fietsers, Lane Keep Assist met Active Steering en Road Sign Assist.
Launch Premium
Bovenop de Launch uitvoering levert Toyota de GR Supra ook als Launch Premium. Deze uitvoering bestaat, naast de standaard uitrusting van de Launch-uitvoering, onder meer uit een JBL Premium Sound System met 12 speakers, een Head-up Display, zwart lederen stoelbekleding, elektrisch verstelbare sportstoelen en een draadloze oplader voor smartphones.

Gelimiteerde GR Supra Fuji Speedway 
Bij zijn introductie is de Toyota GR Supra 2.0 ook leverbaar als exclusieve en gelimiteerde Fuji Speedway-versie met een unieke witte metallic carrosseriekleur en matzwarte 19-inch lichtmetalen velgen. De buitenspiegels zijn in een rode kleur gespoten. Verder zijn in het interieur accenten van koolstofvezel te vinden en zijn de sportstoelen bekleed met alcantara in het rood en zwart, de huiskleuren van Toyota GAZOO Racing. Slechts 200 exemplaren van de GR Supra 2.0 Fuji Speedway vinden hun weg naar Europa. 

‘Goldenes Lenkrad’ voor beste sportauto
Sinds zijn introductie in 2019 heeft de Toyota GR Supra – de vijfde generatie van Toyota’s legendarische sportauto Supra – al meerdere prijzen ontvangen. Een voorbeeld is het ‘Goldenes Lenkrad’ voor beste nieuwe sportauto van de Duitse zondagskrant Bild am Sonntag en Auto Bild, het populairste autoblad in Duitsland. Hiermee liet de Toyota  GR Supra andere gerenommeerde sportauto’s als de Porsche 911 en de BMW 8 Serie achter zich. 

Noot aan redacteuren: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Press & Public Affairs, telefoon 0162 585 377, of kijk op pers.toyota.nl voor extra informatie en beeldmateriaal.
Toyota GR Supra 2.0 specificaties 
	Motorisering
	

	Type
	4-cilinder lijnmotor benzine

	Kleppenmechanisme
	DOHC 16-klepppen met variabele kleplifthoogte en nokkenas-timing

	Brandstofsysteem
	Directe injectie

	Drukvulling
	Twin-scroll turbo

	Inhoud (cm3)
	1.998

	Boring x slag (mm)
	82 x 94.6

	Compressieverhouding (:1)
	10.2:1

	Max. vermogen (kW/pk bij tpm)
	190/258 bij 5.000-6.500 

	Max. koppel (Nm bij tpm)
	400 bij 1.550-4.400 

	Emissie
	Euro 6d Temp


	Transmissie
	

	Type
	8-traps Sport Automatic 8HP 51

	Overbrengingsverhoudingen (:1)
	

	1ste
	5.250

	2de
	3.360

	3de
	2.172

	4de
	1.720

	5de
	1.316

	6de
	1.000

	7de
	0.822

	8ste
	0.640

	Achteruit
	3.712

	Eindoverbrenging
	3.154


	Prestaties
	

	Pk-gewichtsverhouding (kg/kW – kg/pk)
	7.7 – 5.7 

	Topsnelheid (km/uur)
	250 (elektronisch begrensd) 

	Acceleratie 0-100 km/uur (seconden)
	5,2

	Brandstofverbruik (l/100 km)
	

	Gemiddeld (NEDC 2.0), 18-inch wielen
	5,9 – 6,3 

	Inhoud brandstoftank
	52

	CO2-emissie (g/km)
	

	Gemiddeld (NEDC 2.0), 18-inch wielen 
	135 – 143

	WLTP, 18-inch wielen
	156 – 172 


	Chassis
	

	Voorwielophanging
	MacPherson met een aluminium veerpootconstructie 

	Achterwielophanging
	Multilink met aluminium constructie

	Besturing
	Tandheugelbesturing, elektrisch bekrachtigd 

	Overall ratio (:1)
	15,1:1

	Draaicirkel band/carrosserie (m)
	10,4/11

	Remmen
	

	Voor (diameter x dikte mm)
	Geventileerde remschijven (330 x 24), ‘zwevende’ remklauw geventileerde remschijven (348 x 36) met 4-potige remklauwen (Sport Pack)

	Achter (diameter x dikte mm)
	Geventileerde remschijven (330 x 20), 1-potig ‘zwevende’ geventileerde remschijven (345 x 24) (Sport Pack)

	Banden
	Michelin Pilot Super Sport

	Voor
	255/40 ZR18 95Y – 255/35 ZR19 96Y

	Achter
	275/40 ZR18 99Y – 275/35 ZR19 100Y


	Afmetingen (mm)
	

	Lengte
	4,379

	Breedte
	1,854

	Hoogte
	1,299

	Wielbasis
	2,470

	Spoorbreedte voor
	1,594

	Spoorbreedte achter
	1,589

	Inhoud bagageruimte (dm3)
	

	Inhoud met stoelen achter rechtop (VDA)
	290 


	Gewicht (kg)
	

	Leeggewicht (zonder bestuurder)
	1.395

	Leeggewicht (ECE)
	1.470

	Maximum bruto voertuiggewicht (Gross Vehicle Weight, GVW)
	1.710
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