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Toyota toont productierijpe ultracompacte BEV op Tokyo Motor Show 
· Battery Electric Vehicle (BEV) naar verwachting eind 2020 op Japanse markt
· Live te zien tijdens FUTURE EXPO op 46e Tokyo Motor Show 2019 
· 24 oktober t/m 4 november 2019
Toyota Motor Corporation (Toyota) presenteert op de Tokyo Motor Show 2019 een productierijpe en ultracompacte volledig elektrische stadsauto. Toyota verwacht deze volledig elektrische auto eind 2020 op de Japanse markt te brengen. De 2-zitter is bedoeld voor korte afstanden in groot stedelijke gebieden waarbij het milieu zo min mogelijk wordt belast. 
“We wilden een mobiliteitsoplossing realiseren die naadloos aansluit op de Japanse samenleving en die mensen bewegingsvrijheid biedt in alle stadia van hun leven”, zegt Akihiro Yanaka, Head of Development. “Met de ultracompacte BEV bieden we onze Japanse klanten een auto aan die ze meer zelfstandigheid geeft. Een auto die bovendien weinig ruimte inneemt, minder geluid maakt en slechts een beperkte impact op het milieu heeft.”

Actieradius ongeveer 100 kilometer
De 2-zits BEV van Toyota is speciaal ontwikkeld voor consumenten die met enige regelmaat korte afstanden afleggen, zoals ouderen, jonge bestuurders of zakenmensen die op bezoek gaan bij hun lokale klanten. Met een volle batterij bedraagt de actieradius ongeveer 100 kilometer. De topsnelheid van de BEV – die een hele korte draaicirkel heeft – bedraagt 60 km/uur.

Verder dan alleen individuele mobiliteit 
De toepassingen van Toyota’s compacte BEV’s gaan verder dan alleen het bieden van individuele mobiliteit. Volgens Toyota voldoet dit type voertuig ook aan de mobiliteitsbehoeften van gemeenten die werken aan veilige en milieuvriendelijke transportmogelijkheden in stedelijke en bergachtige gebieden. Op dit moment is Toyota in Japan in gesprek met ongeveer honderd zakelijke partners en overheden om nieuwe transportmogelijkheden te onderzoeken waarvan BEV’s deel uitmaken.

Compacte elektrische mobiliteitsoplossingen
De nieuwe ultracompacte BEV van Toyota is live te zien tijdens de speciale tentoonstelling FUTURE EXPO op de Tokyo Motor Show die dit jaar plaatsvindt van 24 oktober tot en met 4 november. Hier is ook de ‘Ultra-compact BEV Concept Model for Business’ te zien die Toyota al eerder, op 7 juni jl., introduceerde, evenals andere compacte elektrische mobiliteitsoplossingen waaronder de Toyota i-ROAD en BEV’s die bedoeld zijn voor wandelgebieden. 

Toyota BEV’s: type voertuig en belangrijkste kenmerken

· ‘Ultra-compact BEV Concept Model for Business’
Ontworpen voor zakelijke doeleinden, inclusief het herhaaldelijk afleggen van korte afstanden en parkeren. Fungeert als een mobiel kantoor. Tijdens het gebruik ondersteunen de drie modi reizen, werken en het nemen van pauzes.

· ‘Walking Area BEV Standing Type’
Bedoeld voor patrouillering, veiligheidscontroles en het vervoer van zwaar materieel op groot terrein, zoals luchthavens en fabrieken. 

· ‘Walking Area BEV Seating Type’
Ontworpen voor mensen die veel bagage bij zich hebben of die moeite hebben met lopen. 

· ‘Walking Area BEV Wheelchair-linked Type’
Is te koppelen aan een rolstoel waardoor-ie gemotoriseerd wordt. 

· Toyota i-ROAD
Bedoeld voor korte afstanden in stedelijke gebieden. De compacte afmetingen van een motorfiets, maar met meer stabiliteit.

Specificaties 

	Naam
	Ultracompact BEV
	‘Ultra-compact BEV Concept Model for Business’
	‘Walking Area BEV Standing Type’
	‘Walking Area BEV Seating Type’
	‘Walking Area BEV Wheelchair-linked Type’
	Toyota i-ROAD

	Introductie
	winter 2020 
	-
	winter 2020
	2021
	2021
	· 

	Capaciteit
	2 personen
	1 persoon
	1 persoon
	1 persoon
	1 persoon
	1/2 personen

	Lengte
	2.490 mm
	2.490 mm
	700 mm
	1.180 mm
	540 mm
	2.345 mm

	Breedte 
	1.290 mm
	1.290 mm
	450 mm
	630 mm
	630 mm
	870 mm

	Hoogte
	1.550 mm
	1.550 mm
	1.200 mm
	1.090 mm
	1.090 mm
	1.455 mm

	Max. snelheid
	60 km/uur
	60 km/uur
	2/4/6/10 km/uur
	2/4/6 km/uur
	2/4/6 km/uur
	60 km/uur

	Actieradius
	100 km
	100 km
	14 km
	10 km
	20 km
	50 km

	Laadtijd
	± 5 uur (200V)
	± 5 uur (200V)
	± 2,5 uur (batterij vervangbaar)
	± 2 uur (batterij vervangbaar)
	± 2,5 uur (batterij vervangbaar)
	± 3 uur 


Noot aan redacteuren: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Press & Public Affairs, telefoon 0162 585 377, of kijk op pers.toyota.nl voor extra informatie en beeldmateriaal.
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