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Toyota en Hino ontwikkelen samen waterstof vrachtauto 
· Volgende stap in systeemintegratie van Toyota
· Twee efficiënte brandstofcelstacks van nieuwe Toyota Mirai
· Vrachtwagen met brandstofceltechnologie ideaal voor snelwegtransport 
· Beoogde range van ongeveer 600 kilometer
Toyota Motor Corporation slaat de handen ineen met Hino Motors Ltd. (onderdeel van Toyota Group) voor de gezamenlijke ontwikkeling van een heavy-duty Fuel Cell Truck. Allereerst voor de Japanse markt. Toyota ziet waterstof als een belangrijke energiebron voor de toekomst en werkt al ruim vijftien jaar aan de ontwikkeling van brandstofceltechnologie. Naast toepassing van de brandstofcel in haar eigen personenauto’s zoals de Toyota Mirai, werkt Toyota met verschillende partners aan de integratie van de beproefde Toyota brandstofceltechniek in andere producten. Zo voorziet Toyota ondertussen de stadsbussen van Caetano van Toyota brandstofceltechniek en ook waterstofvaartuig de Energy Observer is voorzien van brandstofceltechniek van Toyota.
Toyota en Hino hebben een proactieve strategie ten aanzien van klimaatproblemen. Beide bedrijven hebben ambitieuze doelen aangekondigd om de totale uitstoot van CO2, NOx en fijnstof sterk terug te dringen1 en ontwikkelen elektrische voertuigtechnologie voor iedereen in de samenleving. Om de CO2-emissies nog verder te verlagen, moet het heavy-duty vrachtverkeer milieuvriendelijker worden. 
Snel tanken essentieel
Voor de elektrificatie van vrachtwagens moet een optimale aandrijflijn worden toegepast. Alleen dan kan het voertuig uitstekende milieuprestaties leveren, alsook voldoen aan de strikte vereisten voor een bedrijfsvoertuig als het gaat om kruissnelheid, range, laadvermogen en andere relevante aspecten. Zware vrachtwagens rijden vooral op de snelweg en moeten snel kunnen tanken. Om die reden wordt waterstoftechnologie met een hoge energiedichtheid gezien als bijzonder effectief.

Gewichtsreductie voor meer laadcapaciteit en laadvermogen
Toyota en Hino baseren de gezamenlijk ontwikkelde heavy-duty Fuel Cell Truck op de Hino Profia. Trucks van Hino zijn momenteel in Europa niet verkrijgbaar, maar op het wereldtoneel is Hino een zeer bekende naam. De brandstofceltruck die Toyota en Hino nu gaan ontwikkelen profiteert van de verregaande expertise van beide bedrijven en richt zich allereerst op de Japanse markt. Het chassis wordt aangepast zodat de brandstofcelstacks een ideale plaats krijgen in het voertuig. Daarnaast nemen Toyota en Hino maatregelen om het gewicht te reduceren ten behoeve van een grotere laadcapaciteit en range.
Brandstofcel van Toyota Mirai
De vrachtauto krijgt twee brandstofcelstacks die Toyota voor de nieuwe generatie Toyota Mirai heeft ontwikkeld. Hino installeert controlesystemen die specifiek voor heavy-duty hybridevoertuigen ontwikkeld zijn. De beoogde actieradius komt uit op ongeveer 600 kilometer. De vrachtwagen zet daarmee hoge standaarden op het gebied van milieuprestaties en praktische gebruikskwaliteiten als bedrijfsauto.
Klik hier voor meer persinformatie over de Toyota Mirai
Klik hier voor meer persinformatie over waterstoftechniek
Technische gegevens heavy-duty Fuel Cell Truck Toyota en Hino
	Voertuig
	Basismodel
	Hino Profia FR1AWHG

	
	Lengte
	11.990 mm

	
	Breedte
	2.490 mm

	
	Hoogte
	3.780 mm

	
	Totaal voertuiggewicht
	25 ton

	Fuel Cell Stacks
	Naam (type)
	Toyota FC Stack (Polymeer-elektrolyt-brandstofcel)

	Motor
	Type
	AC synchroonmotor

	Hoge druk waterstoftank
	Ontwikkeling van een nieuwe hogedruk (70 MPa) waterstoftank met grote capaciteit

	Batterij
	Type
	Lithium-ion batterij

	Beoogde actieradius bij cruisen
	Ongeveer 600 kilometer 

*meetcyclus voor stad en snelweg; interne metingen van Toyota en Hino


1 Toyota Environmental Challenge 2050: de New Vehicle Zero CO2 Emissions Challenge is hier onderdeel van. Hiermee poogt Toyota de gemiddelde kooldioxide-uitstoot van nieuwe voertuigen met 90 procent te verminderen (vergeleken met de niveaus van 2010). 


Hino Environmental Challenge 2050: de New Vehicle Zero CO2 Emissions Challenge is hier onderdeel van. Hiermee poogt Hino de gemiddelde kooldioxide-uitstoot van nieuwe voertuigen met 90 procent te verminderen (vergeleken met 2013 niveaus).

Noot aan redacteuren: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Press & Public Affairs, telefoon 0162 585 377, of kijk op pers.toyota.nl voor extra informatie en beeldmateriaal.
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