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Toyota trekt het doek van volledig nieuwe Toyota GR 86 
· Nieuwe Toyota sportauto blijft trouw aan rijplezier van voorganger GT86
· Licht, met een laag zwaartepunt en uiterst wendbaar 
· Derde GR-model dat wereldwijd leverbaar is, na GR Supra en GR Yaris 
· Nieuwe 2,4-liter horizontaal geplaatste viercilinder met betere prestaties 
Toyota onthult vandaag de langverwachte opvolger van de Toyota GT86, de volledig nieuwe Toyota GR 86. De sportcoupé is ontwikkeld door Toyota GAZOO Racing en is – na de GR Supra en GR Yaris – het derde GR-model dat wereldwijd leverbaar wordt. 
De nieuwe Toyota GR 86 biedt dezelfde hoge mate van rijplezier als zijn voorganger, de alom geprezen Toyota GT86. Die kwam in 2012 op de markt en is inmiddels wereldwijd meer dan 200.000 keer verkocht. De nieuwe Toyota GR 86 wordt naar verwachting de lichtste 4-zits coupé in zijn klasse dankzij meerdere gewicht besparende toepassingen, waaronder dak- en carrosseriedelen van aluminium. 
Horizontale geplaatste viercilindermotor 

De Toyota GR 86 wordt aangedreven door een nieuwe lichtgewicht horizontaal geplaatste viercilindermotor. De motorinhoud is in vergelijking tot de Toyota GT86 met 2,0-liter motor vergroot tot 2,4-liter. Mede hierdoor levert de Toyota GR 86 betere prestaties dan zijn voorganger. 
Stuur- en rijgedrag nog scherper
De afmetingen van de nieuwe Toyota GR 86 zijn bijna identiek aan die van de GT86. Voor extra wendbaarheid is het lage zwaartepunt van de sportauto behouden. De torsiestijfheid is met ongeveer 50 procent verhoogd. Hierdoor zijn stuur- en rijgedrag nog scherper geworden. 


‘Best in class’
Bepaalde functionele aerodynamische componenten zoals onder andere de luchtinlaten aan de voorzijde en openingen net achter de voorste spatborden zijn ontwikkeld op basis van de race-ervaring die Toyota GAZOO Racing de afgelopen jaren heeft opgedaan. Het moet ertoe bijdragen dat de nieuwe Toyota GR 86 net als zijn voorganger GT86 ‘best in class’ wordt als het aankomt op stabiliteit en ‘handling’. 
De geheel nieuwe Toyota GR 86 komt naar Europa en dus ook naar Nederland. Meer details maakt Toyota later dit jaar bekend. 

Specificaties1

	Lengte (mm)
	4,265

	Breedte (mm)
	1,775

	Hoogte (mm)
	1,310 (incl. antenne, excl. antenne: 1,280)

	Wielbasis (mm)
	2,575

	Gewicht (kg)
	1.270

	Motor
	Horizontaal geplaatste 4-cilinder DOHC Toyota D-4S direct fuel injection and port injection system 

	Inhoud (cc)
	2.387

	Aandrijflijn
	Motor voor, achterwielaandrijving 

	Wielophanging
	Voor
	MacPherson 

	
	Achter
	Double Wishbone

	Remmen
	Voor
	Geventileerde schijven

	
	Achter
	Geventileerde schijven

	Banden (voor/achter)
	215/40 R18



(1) Voorlopige cijfers, in afwachting van homologatie. Definitieve cijfers worden bevestigd tijdens Europese marktintroductie GR 86
Noot aan redacteuren: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Press & Public Affairs, telefoon 0162 585 377, of kijk op pers.toyota.nl voor extra informatie en beeldmateriaal.
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o 2 Lowwman & Parqui BV, Importeur voor Nederland
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