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Toyota begint productie vijfde generatie hybride aandrijflijn in Europa

· Toyota kondigt start van productie aan van vijfde generatie hybride aandrijflijn in Europa
· Betere prestaties en lagere CO2-uitstoot dan vorige generatie hybride aandrijflijn
· Investeringen van 77,5 miljoen euro in Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) en Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) voor upgrade van zeven productielijnen

· Toyota’s nieuwste hybride-elektrische technologie wordt gebruikt in nieuwe Corolla

Toyota Motor Europe kondigt de productiestart van de vijfde generatie hybride aandrijflijn aan. De nieuwe hybride-elektrische aandrijflijnen worden gebruikt in de nieuwe Toyota Corolla, die vanaf het tweede kwartaal in de Nederlandse showroom staat. De productie van de aandrijflijnen vindt plaats in Polen bij Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) en in Wales bij Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK). 

Zeven productielijnen zijn de afgelopen periode klaargemaakt voor de productiestart van hybride motoren en transmissies van de vijfde generatie. Hiervoor is uitgebreid geïnvesteerd: 77 miljoen euro en 541.000 euro (1) in respectievelijk de fabrieken in Polen en het VK.
Combinatie
TMMP produceert hybride-elektrische transmissies – waaronder de MG1- en MG2-motoren – en integrale elektrische componenten van de hybride transmissie. Deze componenten worden gecombineerd met de nieuwe 1,8-liter benzinemotor die bij TMUK wordt geproduceerd. Samen vormen ze de vijfde generatie hybride-elektrische aandrijflijn.
Elektrische aandrijfverhouding neemt toe
De vijfde generatie hybride aandrijflijn maakt gebruik van lichtere, compactere en krachtigere elektromotoren. Zo neemt de elektrische aandrijfverhouding in het hybridesysteem toe. Door een andere afstelling van de aandrijflijn levert hij meer vermogen, betere algehele prestaties en rijeigenschappen. Voor de versie met de 1,8 liter benzinemotor resulteert dit in een lagere CO2-uitstoot. Het totale vermogen van de hybride aandrijflijn met de 1,8 liter is 140 pk, waardoor de acceleratietijd van 0-100 km/u met 1,7 seconden wordt verkort tot 9,2 seconden. (2) De 2,0 liter krijgt nog krachtigere prestaties dankzij een toegenomen systeemvermogen. De aandrijflijn levert nu 196 pk (was 184 pk), waardoor de sprint naar 100 km/u nu in slechts 7,5 seconden is afgerond in de nieuwe Corolla Hatchback. In de Corolla Touring Sports duurt de sprint naar 100 km/u twee tienden langer: 7,7 seconden. Ook voor de 2.0 High Power Hybrid, zoals de aandrijflijn officieel heet, geldt dat de CO2-uitstoot lager is dan die van de vorige generatie. 
Update voor productielijnen
Sinds respectievelijk 2018 en 2016 produceren TMMP en TMUK hybride aandrijflijnen van de vierde generatie. Die productielijnen maken nu plaats voor de nieuwe, vijfde generatie aandrijflijnen. De laatste jaren heeft TME zijn investeringen in hybridetechnologie versneld en in de afgelopen vier jaar is de geëlektrificeerde mix in de totale Europese verkoop van Toyota gegroeid van 30% naar 66%. In Nederland ligt dit cijfer al iets boven de 70%.
Multitechnologiestrategie
“Toyota's betaalbare, hybride-elektrische voertuigen met lage uitstoot spelen een belangrijke rol in onze pan-Europese multitechnologiestrategie die ernaar streeft iedereen te helpen zijn CO2-uitstoot te verlagen. Hybridetechnologie wordt gebruikt bij respectievelijk 70% en 85% van de motoren en transmissies geproduceerd bij TMMP en TMUK, wat een weerspiegeling is van de steeds groeiende vraag van klanten naar hybrideproducten van Toyota”, aldus Marvin Cooke, Executive Vice President for Manufacturing, Toyota Motor Europa.
(1) GBP 465.000 en PLN 360 miljoen
(2) Data is onder voorbehoud en onderhevig aan homologatie
Noot aan redacteuren: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Press & Public Affairs, telefoon 0162 585 377, of kijk op pers.toyota.nl voor extra informatie en beeldmateriaal.
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