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De volledig nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid

· Vijfde generatie Prius verrast met opvallend uiterlijk en dynamisch rijgedrag

· Efficiëntste Prius ooit is exclusief Plug-in Hybrid-elektrisch voor Europa

· Dual DNA combineert echte EV-capaciteiten met krachtige hybride prestaties. 
· 164 kW (223 pk) vermogen en tot 86 kilometer elektrische actieradius
· Superieur veiligheidsniveau dankzij T-Mate en Toyota Safety Sense
· Nieuwe Prius in derde kwartaal in Nederland

De volledig nieuwe, vijfde generatie Toyota Prius betekent een nieuw hoofdstuk voor de bekendste hybride. Met zijn dynamische design en innovatieve techniek daagt de Prius opnieuw de conventie uit. De nieuwe Prius komt uitsluitend als Plug-in Hybrid naar Europa en wordt vanaf het derde kwartaal in Nederland geleverd. 
Sinds de lancering van de eerste generatie Prius in 1997 heeft het model een blijvende impact gehad op Toyota en de hele wereld. Door de nadruk te leggen op efficiëntie en elektrificatie startte de Prius een trend voor de toekomst. De vijfde generatie van het iconische model trekt die lijn door en luidt een nieuw tijdperk in. De nieuwe Prius wordt in Europa alleen geleverd als Plug-in Hybrid met nieuw ontwikkelde hybridetechnologie en de laagste CO2-emissie voor een Prius ooit.

Bijdrage aan CO2-reductie
Toyota zet zich in voor CO2-neutraliteit. De hybridetechnologie die oorspronkelijk door de Prius werd gepionierd, blijft een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van CO2-uitstoot en de overgang naar zero emission. De nieuwe Prius Plug-in Hybrid versterkt het multitechnologie-aanbod van Toyota dat ook batterij-elektrische (BEV) en brandstofcel-elektrische (FCEV) oplossingen omvat, door meer efficiëntie en toegankelijke CO2-reductie te bieden.

Volgende generatie hybridetechniek
Als baanbreker voor nieuwe technologie heeft de Toyota Prius altijd de toekomst van andere modellen geïnspireerd. De nieuwe generatie zet die pioniersgeest voort met de introductie van de volgende generatie plug-in hybride-aandrijftechniek die op alle fronten is verbeterd, meer vermogen levert en wordt gevoed door een grotere lithium-ion batterij. Alle inspanningen resulteren in een CO2-emissie vanaf slechts 11 g/km (WLTP), de laagste ooit voor een Prius.

Plug-in hybride met dubbele persoonlijkheid
De nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid heeft een dubbele persoonlijkheid. Hij biedt een 100% elektrische actieradius die groot genoeg is om dagelijkse ritten emissievrij af te leggen, maar ook de flexibiliteit en het gemak van een uiterst efficiënte hybrideauto voor langere afstanden. Het nieuwe hybridesysteem van de vijfde generatie bestaat uit een 2,0-liter benzinemotor met 112 kW (152 pk) en een nieuw ontwikkelde, 120 kW (160 pk) sterke elektromotor die samen een systeemvermogen van 164 kW (223 pk) leveren. Daarmee staat de nieuwe Prius garant voor een aanmerkelijk krachtigere en responsievere acceleratie dan de huidige plug-in hybride Prius met 90 kW (122 pk) systeemvermogen. 
50% grotere EV-actieradius
Daarnaast biedt de Prius een volledig elektrische actieradius tot 86 kilometer (WLTP), wat ruim 50% groter is dan bij het huidige model. Deze grote stap voorwaarts is mede te danken aan de nieuw ontwikkelde lithium-ion batterij met een capaciteit van 13,6 kWh en batterijcellen met een hogere energiedichtheid. Daardoor kon de batterij zodanig compact worden gehouden dat die onder de achterbank past, met een lager zwaartepunt als gevolg. 

In het streven naar maximaal rendement kan optioneel schone energie worden opgewekt via zonnecellen op het dak. Hiermee kan dagelijks tot 8 kilometer aan elektrische actieradius worden gegenereerd, of kan de batterij zelfs volledig worden opladen als de auto meerdere dagen geparkeerd staat.
Kenmerkende styling
Het exterieurdesign van de nieuwe Toyota Prius is naar een ongekend dynamisch niveau getild dankzij het coupéachtige silhouet, dat meteen in het oog springt en een sterke emotionele reactie oproept. Hij is gebouwd op het GA-C-platform van de tweede generatie van de Toyota New Global Architecture (TNGA), dat het gewicht vermindert en de stijfheid verhoogt voor een enerverende rijervaring en een serene rit.

Clean en aerodynamisch
De iconische wigvorm, een Prius-origineel sinds de tweede generatie, is geëvolueerd en omvat elegante, moderne lijnen. Door de totale hoogte met 50 mm te verlagen, het hoogste punt van het dak naar achteren te verplaatsen en wielen met een grotere diameter tot 19 inch toe te passen, is een strak en gestroomlijnd silhouet gecreëerd. Onnodige vormen en lijnen zijn achterwege gelaten, resulterend in een eenvoudig en ‘clean’ ontwerp dat geïnspireerd is door de natuurlijke luchtstroom. 
Verder is de krachtige uitstraling bereikt door de 50 mm grotere wielbasis, de 22 mm toegenomen breedte en door de lengte 46 mm terug te brengen tot 4.599 mm. Ook hebben de koplampen een kenmerkende vorm gekregen, terwijl het vooruitstrevende achteraanzicht wordt geaccentueerd door een driedimensionaal lineair lichtelement dat meteen de aandacht vestigt op het nieuwe Prius-logo.

Lage zitpositie
De ruime cabine maakt gebruik van de nieuwe ‘Island Architecture’-indeling voor een ruim en opgeruimd interieur, bestaande uit drie zones: de ruimte om de bestuurder en passagiers, de bestuurdersmodule en het zwevende instrumentenpaneel. Ook is de zitpositie is lager dan bij de huidige Prius, resulterend in een verbeterde wegligging en een sportiever rijgevoel, terwijl de beeldschermen en bedieningselementen op de optimale positie zijn geplaatst. De bestuurder en passagiers profiteren van een ruime cabine die is opgebouwd uit luxueuze materialen en fraaie accenten.

Comfortabele en overzichtelijke cabine
De bestuurdersmodule wordt gevormd door het 7-inch TFT LCD-scherm, dat direct in het gezichtsveld is geplaatst en de veiligheid verhoogt doordat de bestuurder de ogen beter op de weg kan houden. Het nieuw ontworpen dashboard met slanke bedieningselementen en het lager geplaatste centrale beeldscherm – met minimale inbreuk op het voorwaartse zicht van de bestuurder – geven prioriteit aan het comfort in de cabine. De verlichting van het instrumentenpaneel is gekoppeld aan meldingen van Toyota Safety Sense en drukt waarschuwingen uit door middel van kleurveranderingen.

Superieure veiligheid dankzij T-Mate
Niet alleen overtreft de nieuwe Toyota Prius de verwachtingen op het gebied van prestaties, efficiëntie en design, maar ook op het vlak van veiligheid. Het nieuwe model biedt meer actieve veiligheidsfuncties dan ooit tevoren dankzij Toyota T-Mate. Dit bevat de nieuwste generatie Toyota Safety Sense (TSS) dat eenvoudig over-the-air (OTA) kan worden geüpdatet. 

Aan de voorzijde heeft de verbeterde camerasensor een dubbele detectieafstand en een bredere laterale en verticale kijkhoek. Hierdoor kunnen objecten eerder worden gedetecteerd en een breder scala aan potentiële gevaren worden geïdentificeerd, waaronder motorfietsen en objecten langs de weg. Aan de voorzijde zijn radarsensoren toegevoegd ter ondersteuning van het Pre-Collision System, Lane Trace Assist en Front Cross Traffic Alert.
Eenmaal op de plaats van bestemming neemt de nieuwe Prius ook de stress weg bij het parkeren, dankzij het semi-autonome Advanced Park systeem, dat handsfree kan parkeren.

Tweede kwartaal 2023
Of het nu gaat om de onverwachte rijprestaties, de verbeterde efficiëntie of het gestroomlijnde, dynamische ontwerp van binnen en van buiten – de nieuwe generatie Toyota Prius zet een innovatieve traditie voort die 25 jaar geleden begon. Het nieuwe hoofdstuk van het unieke Prius-verhaal zet nieuwe maatstaven op het gebied van technologie, efficiëntie en gemoedsrust en zal als de vijfde generatie Toyota Prius in het tweede kwartaal van 2023 in Europa wordt geïntroduceerd.
De nieuwe Prius in detail

Aandrijflijn
· De derde generatie Plug-in Hybrid Electric aandrijflijn is compacter en toch krachtiger
· 75 kW (100 pk) meer vermogen in vergelijking met de vorige generatie

· Nieuw ontwikkelde 2,0 liter motor (112 kW / 152 pk) en nieuwe transaxle voormotor (120 kW / 160 pk) voor een totaal systeemvermogen van 164 kW (223 pk)
· 50% hogere batterijdichtheid maar 30% minder cellen


De nieuwe Prius is de eerste auto die gebruik maakt van zowel de TNGA 2,0 liter motor als de derde generatie van Toyota's Plug-in Hybrid systeem. Dit systeem is sinds de lancering van de eerste Plug-in Hybrid Prius in 2012 continu verbeterd. De motor heeft een grotere cilinderinhoud dan de 1,8 liter die in de vorige generatie werd gebruikt en bereikt een zeer hoog thermisch rendement van 41%.
Toyota's ervaring op het gebied van elektrificatie is gebruikt om een Plug-In Hybrid aandrijflijn te creëren die krachtiger is en meer rijplezier biedt. Dit ondanks het feit dat de aandrijflijn lichter en compacter is, terwijl hij tegelijkertijd efficiënter is op het gebied van brandstofverbruik en emissies.  

Het systeem maakt gebruik van een nieuwe Power Control Unit (PCU), die een geïntegreerde DC-DC-omvormer met hogere output bevat. Hij werkt op een aangepaste frequentie om het geluid in de cabine te verminderen. De eenheid, die direct boven op de transaxle is gemonteerd, levert 120% van het vermogen van het vorige model. De transaxle zelf zet 60% meer vermogen in dan zijn voorganger, maar met 20% minder gewicht door optimalisatie van de vorm.

Er is gekozen voor een dry sump-systeem om het dynamische vloeistofniveau in de transmissie te verlagen en optimale smering te bieden, terwijl olie met een lage viscositeit de interne wrijving vermindert en bijdraagt aan een totale verbetering van de efficiëntie van de transmissie.
Het vermogen van het systeem is verbeterd door een grotere batterijcapaciteit, van 8,8 kWh naar 13,6 kWh. De lithium-ion batterij heeft een hogere energiedichtheid, waardoor de capaciteit 50% hoger is terwijl er 30% minder cellen worden gebruikt, waardoor het batterijpakket korter kan worden gemaakt en onder de achterbank kan worden geïnstalleerd. 

Het gebruik van een batterij met een hogere capaciteit maakt ook de introductie van Regeneration Boost mogelijk, voor een sterkere vertraging en meer energieterugwinning. De bestuurder kan een van de drie verschillende regeneratiestanden selecteren - zacht, medium en sterk – voor een meer ontspannen rit, waarbij tot ongeveer 80% van de vertraging wordt bereikt zonder dat het rempedaal hoeft te worden ingetrapt. 

Als de auto geparkeerd staat, kan een 3,3 kW on-board lader de batterij in slechts vier uur bijladen van nul naar vol. 
Deze verbeteringen aan de Plug-in Hybrid aandrijflijn hebben geresulteerd in de krachtigste en best presterende Prius ooit, en ook de meest efficiënte. Een toename van 75 kW (100 pk) brengt het totale vermogen van het systeem op 164 kW (223 pk) en helpt de nieuwe Prius in 6,8 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u te accelereren dankzij 190 Nm koppel. In de zuinigste uitvoering bedraagt het brandstofverbruik slechts 0,5 l/100 km en de gecombineerde CO2-uitstoot is een ultralage 11 g/km, volgens de WLTP-testnorm.
Ontwerp

De iconische wigvorm is herboren voor de vijfde generatie met een vooruitstrevend design. Direct herkenbaar als een Prius, maar met een gestroomlijnder, sportiever silhouet.

De elegante daklijn bereikt zijn hoogste punt aan de achterkant van de auto, achter het bestuurdersportier. Deze subtiele verandering wordt nog krachtiger door een lagere hoogte van 50 mm ten opzichte van zijn voorganger. Een 50 mm langere wielbasis en een afname van de totale lengte met 46 mm in combinatie met grotere velgen met een diameter van 19 inch maken de nieuwe coupéachtige look compleet.

Nieuwe en exclusieve aluminium wielen zijn standaard op de nieuwe Prius, met een dynamisch ontwerp dat bedoeld is om de luchtstroom langs de zijkant van de auto te reguleren voor een betere stabiliteit. Ze vallen op door hun stijlvolle zwarte en gepolijste afwerking.

Strakke lijnen en oppervlakken zijn geïnspireerd op de natuurlijke luchtstroom en de vormen aan de buitenkant zijn geoptimaliseerd om de aerodynamische efficiëntie te verbeteren voor een optimale wegligging, terwijl het windgeruis wordt verminderd. De kleppen in de grille aan de voorzijde optimaliseren de luchtinstroom en dragen bij aan de koeling, terwijl de voor- en achterbumper zo zijn ontworpen dat de lucht soepel om de auto wordt geleid.
Vorm volgt functie aan de voorkant, wat een onderscheidend gezicht creëert voor de nieuwe Prius en de nieuwe designtaal van Toyota laat zien. 

De identiteit van de nieuwe Prius komt tot uiting in de krachtige, centraal geplaatste naam van de auto aan de achterzijde met progressief geplaatste letters onder een onconventioneel driedimensionaal, lineair achterlicht. Andere subtiele Prius-logo's zijn in de hele auto te vinden en benadrukken de aandacht voor detail.

Er zijn twee nieuwe kleuropties beschikbaar. Het ingetogen maar opvallende Ash en het levendige Sunset Yellow breiden het kleurenpalet uit tot zeven, naast Dark Blue, Emotional Red, Platinum Pearl White, Silver Metallic en Attitude Black. 
Een optioneel panoramisch dak versterkt het natuurlijke licht in de ruime cabine en complimenteert het open gevoel dat wordt gegenereerd door Toyota's nieuwe "Island Architecture".
De bestuurder zit achter een nieuw ontworpen stuur met een kleine diameter, dat met 350 mm bijdraagt aan het rijplezier. Een zeven inch TFT LCD-scherm bevindt zich direct in het gezichtsveld van de bestuurder, waardoor afleiding tot een minimum wordt beperkt, terwijl een intuïtieve Human Machine Interface (HMI) belangrijke gegevens goed zichtbaar maakt door de weergegeven informatie te vereenvoudigen.

Het interieur van de nieuwe Prius is zowel praktisch als stijlvol. De opbergruimte in het interieur is geoptimaliseerd voor een betere bruikbaarheid en capaciteit, wat wordt benadrukt door een handschoenenkastje van 7,0 liter - vergeleken met de vorige 5,4 liter - en een herziene opbergruimte in de console, die vanaf de achterkant kan worden geopend voor gemakkelijke toegang voor zowel de bestuurder als de passagier. De bagageruimte is ook toegenomen, van 251 liter naar 284 liter (VDA), dankzij de verplaatsing van het batterijpakket.
Red Dot Design Award 2023

Nog voordat de vijfde generatie Prius op de Europese wegen te zien was, mocht hij zijn eerste prijs al in ontvangst nemen. Hij ontving de prestigieuze Red Dot Design Award voor Toyota's elegante en moderne herinterpretatie van de iconische wigvorm.
Het unieke ontwerp, al meer dan een kwart eeuw een belangrijk kenmerk van de Prius, is naar een opvallend nieuw niveau getild door een coupé-achtig silhouet en een onverwacht sportieve tint. In het overwegend zwarte, ruime interieur zorgen goed op elkaar afgestemde materialen voor een stijlvolle en harmonieuze ambiance. Het opnieuw ontworpen instrumentenpaneel draagt bij aan comfort en veiligheid met zijn duidelijke en overzichtelijke lay-out, waar goed afleesbare instrumenten een eenvoudige en ergonomische bediening mogelijk maken.

De Red Dot Design Award, met jaarlijks zo'n 20.000 inzendingen, is een van de grootste designcompetities ter wereld en bekroont al meer dan 60 jaar innovatief design in de categorieën 'Product Design', 'Communication Design' en 'Design Concept'. De nieuwe Prius kreeg de hoogste onderscheiding, 'Best of the Best' voor 2023 in de categorie 'Product Design' na een beoordeling van alle inzendingen door een internationale jury, bestaande uit 43 leden.
Platform

· Tweede generatie TNGA-filosofie zorgt voor verbeterde rijeigenschappen en stabiliteit

· Lager zwaartepunt door geoptimaliseerde batterijopstelling

· Stuggere carrosseriestructuur verbetert de passieve veiligheid

De nieuwe Prius is gebouwd op de tweede generatie Toyota New Global Architecture (TNGA) filosofie en het nieuwe GA-C platform, waarmee de trend van zijn voorganger wordt voortgezet. De Prius van de vorige generatie was wereldwijd de eerste auto die volgens de TNGA-filosofie werd gebouwd. De nieuwste generatie biedt voordelen op het gebied van reactiesnelheid, stuurgedrag en rijkwaliteit dankzij het lagere gewicht en de hogere stijfheid.

Verschillende componenten zijn geoptimaliseerd om het rijgedrag en comfort verder te verbeteren. Het ontwerp van het frame van de c-stijl is bijvoorbeeld geoptimaliseerd om de torsiestijfheid achter met 30% te verhogen ten opzichte van het vorige model. Als wereldprimeur voor Toyota is 1470 Mpa staal gebruikt, waardoor de carrosserie 24 kg lichter is geworden. Andere strategische materiaalkeuzes betekenen dat het dak nu bijna 1,5 kg lichter is en dat elke achterdeur meer dan 500 gram lichter is.

Door het batterijpakket onder de achterbank te plaatsen en de brandstoftank lager en meer naar voren te plaatsen dan bij de vorige generatie, heeft de auto een lager zwaartepunt. In combinatie met de optimalisatie van de vormen van de vloerdelen om de luchtstroom te verbeteren, zorgt dit voor een stabieler rijgevoel en het gevoel van een nauwere verbinding met het wegdek. 

De nieuw ontworpen ophanging – met McPherson-ophanging voor en dubbele draagarm achter - bevordert de rijeigenschappen en het rijcomfort en de rust aan boord.

In lijn met Toyota's streven naar een koolstofneutrale toekomst bevat de nieuwe Prius een aantal onderdelen die gemaakt zijn van gerecyclede materialen, terwijl zowel de bumpers als andere vormdelen gemaakt zijn van Toyota Super Olefin Polymeer dat gemakkelijk gerecycled kan worden.
Bijzondere eigenschappen van de Prius
· Optimale brandstofefficiëntie via Predictive Efficient Drive

· Opladen met zonne-energie

· Krachtig infotainment met groot display
De nieuwe Toyota Prius wordt geleverd met een reeks functies die het rijden gemakkelijker, efficiënter en leuker dan ooit maken.

Het brandstofverbruik wordt verbeterd dankzij het nieuwe Predictive Efficient Drive systeem dat de regelmatige routes en rijstijl van de bestuurder leert kennen en automatisch het gebruik van de volledig elektrische modus optimaliseert om het brandstofverbruik te minimaliseren. Het navigatiesysteem identificeert locaties waar sterk vertraagd wordt. Op die locaties wordt het regeneratief remmen automatisch verhoogd om de energieterugwinning te maximaliseren. Wanneer er een helling of een snelweg op de route ligt waarbij extra vermogen nodig is, selecteert het systeem proactief de Hybrid modus om de batterij alvast op te laden. Zo wordt de brandstofefficiëntie nog verder verbeterd. Het systeem wordt steeds effectiever naarmate de hoeveelheid beschikbare gegevens toeneemt met het aantal gereden kilometers, waardoor het geëlektrificeerde vermogen steeds efficiënter kan worden gebruikt.
De stroom kan schoon worden opgewekt door optionele zonnecellen op het dak, die de nieuwe Prius opladen als hij buiten in het zonlicht geparkeerd staat. Het vermogen is verhoogd van 179 W naar 185 W en de cellen zijn nu in staat om dagelijks stroom op te wekken tot maximaal 8 km (gebaseerd op de jaarlijkse zonneschijn in Nagoya, Japan) EV-rijden, zonder infrastructuur- of elektriciteitskosten. De batterij kan dus volledig worden opgeladen als de auto iets langer dan een week stilstaat. 
De zonnecellen laden de hoofdbatterij nu direct op, zonder dat er een extra batterij voor de zonnecellen nodig is zoals bij de vorige generatie. Dankzij efficiëntere cellen is het vermogen dat wordt opgewekt door het Solar Charging dak 15% hoger dan voorheen, ondanks een kleiner dak.

Het multimediasysteem van de nieuwe Prius biedt toegang tot een cloud-based navigatiesysteem, dat voortdurend bijgewerkte real-time verkeersinformatie gebruikt voor nauwkeurige en efficiënte routeplanning. Route-informatie wordt vooraf gedownload om naadloze navigatie mogelijk te maken, zelfs als het systeem niet met de cloud is verbonden.

Gebruikers hebben draadloos toegang tot navigatiediensten via Apple CarPlay® of via een USB-poort via Android Auto®, terwijl de multimedia-unit ook een ingebouwde webbrowser heeft voor het streamen van muziek en video of om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. 

Het selecteren van multimediafuncties via spraakopdrachten is eenvoudiger gemaakt met de "Hey Toyota" on-board stemassistent. Deze reageert op gesproken verzoeken van de bestuurder of voorpassagier om bijvoorbeeld de klimaatregeling aan te passen, multimediaopties te kiezen, te bellen of de ramen te openen en te sluiten. "Hey Toyota" is ontworpen om spraak te begrijpen, dus het commando "Ik heb honger" genereert bijvoorbeeld aanbevelingen voor restaurants in de buurt.

Naast de voorgeprogrammeerde standen Normal, Eco en Sport die de meeste hybride en plug-in hybride auto's kennen, kan de rijervaring van de nieuwe Prius worden aangepast via de optie Drive Mode Select op de middenconsole. Afhankelijk van de voorkeur van de bestuurder kan een aangepaste combinatie van aandrijflijn-, stuur- en airconditioninginstellingen worden opgeslagen, zodat deze op elk moment direct toegankelijk zijn.

Bestuurdersassistentie en veiligheid
· Toyota T-Mate van de laatste generatie, inclusief nieuwste Toyota Safety Sense technologie

· Handsfree parkeren mogelijk met Advanced Park System

· Nieuwe bestuurdersmonitorcamera signaleert afleiding of vermoeidheid

· Verbeterde verkeersbordenassistent met waarschuwingen voor te hoge snelheid
De Prius wordt geleverd met de nieuwste generatie van Toyota's T-Mate systeem en Toyota Safety Sense, dat nieuwe veiligheids- en assistentiesystemen bevat en bestaande systemen uitbreidt om de veiligheid, het gemak en de gemoedsrust te vergroten.

Het semi-autonome Advanced Park System maakt parkeren eenvoudiger en veiliger en kan regelmatig gebruikte plekken onthouden, zoals thuis of op het werk. Met behulp van de vier camera's van de Panoramic View Monitor en 12 ultrasone sensoren kan de Prius handsfree in een ruimte manoeuvreren, waarbij de bestuurder alleen maar de omgeving hoeft te controleren en hoeft te schakelen als daarom wordt gevraagd.

Andere T-Mate functies vergroten het bewustzijn van de bestuurder via functies zoals de Panoramic View Monitor die een rondom zicht biedt op de directe omgeving van de auto tijdens manoeuvres bij lage snelheid; Blind Spot Monitor en Rear Cross Traffic Alert met Automatic Braking, die waarschuwt voor verkeer en gevaren bij het inhalen of achteruitrijden.

Dankzij de nieuwe bestuurdersmonitorcamera wordt de status van de bestuurder voortdurend gecontroleerd op tekenen van afleiding, overmatige vermoeidheid of zelfs een medische noodsituatie. In eerste instantie klinkt er een geluidssignaal om de bestuurder te waarschuwen en als Lane Tracing Assist is geactiveerd, kan een noodstopsysteem het voertuig veilig tot stilstand brengen als de bestuurder niet binnen een vooraf bepaalde tijd reageert door te sturen, gas te geven of te vertragen. De effectiviteit van het pre-collision systeem wordt ook verbeterd door rekening te houden met de status van de bestuurder wanneer een potentieel gevaar wordt gedetecteerd en het systeem past de reactie daarop aan. 

Road Sign Assist (RSA) ondersteunt verder veilig rijden door borden op de weg te herkennen en deze weer te geven op het instrumentenpaneel. In overeenstemming met de meest recente regelgeving van de Europese Unie wordt een bestuurder visueel en met een geluidssignaal gewaarschuwd als hij de aangegeven maximumsnelheid overschrijdt of een bord met 'verboden in te rijden' over het hoofd ziet. De snelheid van de Adaptive Cruise Control (ACC) kan met een druk op de knop opnieuw worden ingesteld naar de snelheidslimiet die door de RSA wordt aangegeven, terwijl er ook een optie voor een snelheidsbegrenzer kan worden geselecteerd om acceleratie boven een door de bestuurder bepaalde snelheid te voorkomen.

Het ACC-systeem is bijgewerkt en heeft nu ook een vierde instelling voor de volgafstand, in plaats van de vorige drie. Verbeterde voertuigdetectie maakt het mogelijk om meer dan één voorligger te herkennen, evenals voertuigen op aangrenzende rijstroken, wat het systeem helpt om inhalen op de snelweg te ondersteunen door de snelheid aan te passen aan de verkeersomstandigheden, vooral bij het wisselen van rijstrook. Het systeem bevat ook een nieuwe functie om onbedoeld rechts inhalen te voorkomen.  

Een verbeterde sensorreeks van de frontcamera heeft nu een dubbele voorwaartse detectieafstand en een breder lateraal en verticaal zicht, waardoor objecten eerder worden gedetecteerd en een breder scala aan potentiële gevaren wordt herkend, waaronder motorfietsen en objecten langs de weg. 
Door de prestaties van millimetergolfradars aan de voorkant te verbeteren, kan een groter detectiebereik nu objecten volgen die dichter bij de voorkant van het voertuig liggen dan voorheen. De nieuwe sensoren hebben de detectiemogelijkheden van het Pre-Collision System verbeterd, waardoor naast voetgangers en fietsers nu ook een motorrijder kan worden gedetecteerd.

Lane Departure Alert met stuurassistent beschikt over een verbeterde rijstrookherkenning, inclusief detectie van objecten zoals muren of barrières, om het systeem te helpen een rijstrook te definiëren. De rijstrookherkenning is ook verbeterd voor het Lane Tracing Assist-systeem dat nu helpt om meer ruimte te creëren tussen voertuigen die worden ingehaald op aangrenzende rijstroken door het rijpad van de voertuigen te compenseren met kleine stuuraanpassingen terwijl de auto in zijn rijstrook blijft.

Proactive Driving Assist is een andere nieuwe functie van het Toyota Safety System. Het ondersteunt bestuurders met zacht remmen in bochten of remmen en/of sturen om een veilige afstand te bewaren tussen een voorligger, voetganger of fietser, met behulp van de camera en radar van de auto. 
De nieuwe Prius is standaard uitgerust met een centrale airbag voorin die contact tussen de voorste inzittenden tijdens een botsing helpt voorkomen.

Toyota's visie op koolstofneutraliteit

· De nieuwe Plug-in Prius brengt verbeterde elektrificatie naar een bredere groep Europese klanten.

· Plug-in hybride elektrisch is een fundamenteel onderdeel van Toyota’s multi-tech aanpak
· Een pragmatisch gebruik van grondstoffen voor batterijen, waardoor de klant meer keuze heeft op weg naar CO2-neutraliteit

Naarmate het tempo van elektrificatie versnelt, verwacht Toyota tegen 2025 wereldwijd 5,5 miljoen geëlektrificeerde voertuigen per jaar te verkopen, met een line-up van 70 modellen, waaronder 15 emissievrije voertuigen (ZEV).

Toyota is een "full line-up" fabrikant van voertuigen, inclusief hybride, plug-in hybride, FCEV en BEV opties, die geëlektrificeerde mobiliteit naar alle klanten kan brengen. Dankzij deze multi-tech aanpak kunnen Toyota-klanten over de hele wereld hun CO2-voetafdruk vandaag nog verkleinen, ongeacht hun lokale infrastructuur, milieu en dagelijkse behoeften.

Toyota voorspelt dat in 2025 90% van de West-Europese verkopen uit geëlektrificeerde voertuigen zal bestaan, waarvan ten minste 10% ZEV's. Dit cijfer zal stijgen naar 100% elektrificatie tegen het einde van het decennium, met minstens 50% ZEV's, of meer als de marktvraag en de infrastructuur het toelaten. Tegen 2035 moet de CO2-uitstoot van nieuwe auto's voor 100% zijn gereduceerd, in sommige nationale markten mogelijk eerder. Dat is het doel van Toyota.

Het uitbannen van CO2-uitstoot is een belangrijk onderdeel van Toyota Motor Europe's streven naar volledige CO2-neutraliteit in Europa tegen 2040.

Als belangrijke stap op weg naar volledige CO2-neutraliteit zullen alle productielocaties in Europa in 2030 CO2-neutraal zijn. Dit omvat het minimaliseren van energieverbruik waar mogelijk, het overschakelen op groene energie en het implementeren van kaizen-innovaties om CO2 te verminderen of helemaal te elimineren.

Tegen 2035 streeft Toyota naar 100% CO2-reductie in de uitstoot van tankwagens en uiterlijk 2040 moeten activiteiten buiten de directe controle van het bedrijf, zoals toelevering en logistiek, CO2-neutraal zijn. 

In de geest van zijn baanbrekende voorgangers vertegenwoordigt de nieuwe Prius een essentieel element van Toyota's visie om tot nul CO2-uitstoot te komen door klanten meer keuzes te bieden om hun impact op het milieu te verminderen in overeenstemming met hun lokale behoeften en mogelijkheden.

Toyota is vastbesloten om geen enkele automobilist achter te laten op de reis naar CO2-neutraliteit. Hybride is al een praktische springplank gebleken in de groeiende trend naar elektrificatie, wat wordt benadrukt door een recordhoogte van 72% geëlektrificeerde voertuigen die Toyota Motor Europe in de eerste vijf maanden van 2023 in West-Europa heeft verkocht.
Nu de meeste Toyota-modellen een hybride optie hebben, is de Plug-in Hybrid technologie de volgende praktische manier om de elektrificatie te vergroten voor klanten die niet gemakkelijk toegang hebben tot de relevante infrastructuur. De nieuwe Prius, die in Europa exclusief verkrijgbaar is als Plug-in Hybrid, voorziet in hun behoeften door voldoende actieradius te bieden voor dagelijks EV-rijden, in combinatie met het gemak van een Hybride voor langere ritten of wanneer opladen niet mogelijk is.
De infrastructuur om een batterij-elektrisch voertuig (BEV) of brandstofcel-elektrisch voertuig (FCEV) op te laden is wereldwijd nog in ontwikkeling, ook in Europa, en in veel gebieden ontbreken praktische oplossingen voor klanten die sneller willen overstappen op meer elektrificatie. De nieuwe Prius is een pragmatische oplossing die dagelijks EV- rijden binnen handbereik brengt, terwijl het efficiënte gebruik van grondstoffen betekent dat de batterijen in zes Prius Plug-ins evenveel kostbare grondstoffen verbruiken als slechts één BEV met een batterij van 80 kWh.

Het volgende hoofdstuk in de geschiedenis van hybride
De Prius heeft in alle opzichten een lange weg afgelegd sinds de lancering in 1997. De vijfde generatie tilt zijn nalatenschap naar een hoger niveau door voort te bouwen op een filosofie van baanbrekende technologie en Toyota's streven naar een betere toekomst. 

De oorspronkelijke Prius bracht elektrificatie op gang als 's werelds eerste in massa geproduceerde hybride-elektrische auto, toepasselijk gelanceerd met de slogan "Precies op tijd voor de 21e eeuw" en viel in eerste instantie op door zijn eigenzinnige ontwerp.
Bij nader inzien was de nieuwe hybridetechnologie de echte blikvanger. Een speciaal ontworpen VVT-i 1,5 liter benzinemotor en een compacte elektromotor met een hoog koppel zorgden voor rijprestaties die vergelijkbaar waren met die van bestaande auto's van vergelijkbare grootte, maar dan met een dubbele brandstofefficiëntie en de helft minder CO2-uitstoot. 

Deze cijfers hielpen de Prius om in 1997-98 de Japanse Auto van het Jaar te worden, voordat hij het wereldtoneel veroverde toen de export in 2000 begon. Al snel kreeg de Prius een hechte band met milieubewuste consumenten in Europa en de Verenigde Staten.

Een volledig nieuwe Prius van de tweede generatie werd geïntroduceerd in 2003 en bracht nieuwe aerodynamische normen met zich mee, met een ultralage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,26 en de iconische wigvorm, die het resultaat was van de overgang naar een vijfdeurs hatchback. Deze generatie kreeg in 2005 ook de titel Auto van het Jaar voor Europa.

De hybridetechnologie ontwikkelde zich snel en het nieuwe Toyota Hybrid System II in de tweede generatie Prius zorgde voor 15% meer efficiëntie en 50% meer vermogen van de elektromotor, die nu wordt gebruikt om zowel de prestaties als de efficiëntie te verbeteren. Een verbeterd batterijpakket, met minder gewicht maar meer vermogen, stelde de Prius in staat om tot 2 kilometer elektrisch te rijden.

Trouw aan zijn oorspronkelijke missie als inspiratie voor een nieuwe stijl van autorijden, stuwde de Prius van de tweede generatie Toyota's hybrideverkopen de grens van 1 miljoen voorbij, wat een belangrijke invloed had op de wereldwijde emissiereductie.

Toyota's leiderschap op het gebied van hybrideauto's werd in 2009 verder versterkt met de derde generatie Prius, die 's werelds technisch meest geavanceerde mainstream auto werd. De brandstofefficiëntie steeg met nog eens 10% en de CO2-uitstoot daalde met 14% dankzij een nog lagere luchtweerstandscoëfficiënt, een grotere 1,8l motor en een opnieuw ontworpen elektromotor.

Dankzij krachtigere lithium-ion batterijpakketten werd het rijgedrag nog soepeler en ontspannen. De Prius Plug-in, die in 2012 werd geïntroduceerd als een van de allereerste Plug-in Hybrides in Europa, kan worden opgeladen via een externe stroombron. Bestuurders kunnen genieten van de voordelen van volledig elektrisch rijden met de zekerheid en betrouwbaarheid van hybride. Met zijn 25 kilometer EV-bereik en toonaangevende efficiëntie zette de eerste Prius Plug-in Hybrid een nieuwe maatstaf op het gebied van mobiliteit.
De Prius zette zijn voortrekkersrol binnen Toyota voor hybridetechnologie en daarbuiten voort met de vierde generatie, die in 2015 werd geïntroduceerd als de allereerste auto gebaseerd op Toyota New Global Architecture (TNGA).

TNGA draagt ertoe bij dat de Prius, en veel daaropvolgende modellen, leuker zijn om mee te rijden door een laag zwaartepunt te realiseren voor een prettigere rijpositie en minder overhellen van de carrosserie. De responsievere rijeigenschappen zijn ook te danken aan het gebruik van staal met een hoge sterkte, waardoor de carrosserie van de Prius van de vierde generatie 60% stijver is dan die van zijn voorganger.

Een andere technische mijlpaal werd bereikt met de Prius van de vierde generatie. De nieuwe motor leverde een ongekend maximaal thermisch rendement van 40%, het hoogste cijfer dat ooit is bereikt met een in grote schaal geproduceerde benzinemotor. Er werd ook een nieuwe Plug-in Hybrid versie geïntroduceerd, met een EV-bereik van 50 kilometer en een CO2-waarde per kilometer van slechts 22 gram volgens de vorige NEDC-rijcyclus. 

Dergelijke technische doorbraken maken integraal deel uit van de positie van het model als inspiratiebron voor Toyota's leiderschap op het gebied van elektrificatie, een leiderschap dat wordt versterkt door de vijfde generatie, die exclusief als Plug-in Hybrid naar Europa komt.

Sinds de introductie van de Prius in 1997 heeft Toyota wereldwijd meer dan 23 miljoen geëlektrificeerde auto's verkocht. Meer dan 5 miljoen daarvan zijn Prius en Prius Plug-in Hybrid.
Noot aan redacteuren: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Press & Public Affairs, telefoon 0162 585 377, of kijk op pers.toyota.nl voor extra informatie en beeldmateriaal.
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