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Toyota start CO₂-neutrale productie in Britse motorenfabriek

· Motorenfabriek van Toyota Motor Manufacturing UK in Deeside wordt Toyota’s eerste CO₂-neutrale productielocatie buiten Japan*
· Mijlpaal bereikt door inzet van hernieuwbare energie en het uitbannen van fossiele brandstoffen en afval
· Nieuwe vergistingsinstallatie verwerkt lokaal afval tot biomethaan en bespaart jaarlijks bijna 3.000 ton CO₂
· Aluminium uit afgedankte lichtmetalen velgen wordt hergebruikt voor nieuwe motorblokken die in Deeside worden geproduceerd
· Toyota Motor Europe streeft naar CO₂-neutrale productie in al zijn Europese fabrieken in 2030
· Toyota kiest met zijn multi-pathwaystrategie voor verschillende technologieën om de CO₂-uitstoot terug te dringen, waaronder waterstof en hernieuwbare brandstoffen


Toyota Motor Europe (TME) start vandaag met CO₂-neutrale productie in zijn Britse motorenfabriek in Deeside, Noord-Wales.* Het is een belangrijke mijlpaal: Deeside is de eerste productielocatie van Toyota buiten Japan die overstapt op CO₂-neutrale productie.

Tijdens een bijeenkomst in Deeside zei Dariusz Mikolajczak, Managing Director van Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK): “Al meer dan dertig jaar zoeken onze medewerkers naar manieren om het energieverbruik, de CO₂-uitstoot en de hoeveelheid afval terug te dringen, efficiënter te werken en onze impact op het milieu te verkleinen. Soms gebeurt dat met grote projecten en nieuwe technologie, maar minstens zo vaak dankzij duizenden kleine verbeteringen van mensen die zich simpelweg afvragen: kan dit beter?

Die mentaliteit heeft ons tot deze mijlpaal gebracht. We starten met CO₂-neutrale productie en zijn daarmee de eerste Toyota-fabriek buiten Japan die deze stap zet.”

Lokaal afval wordt duurzame energie
De ingebruikname van een anaerobe vergistingsinstallatie naast de fabriek heeft TMUK Deeside in staat gesteld de resterende uitstoot terug te dringen. Daarmee zet de fabriek de laatste stap naar CO₂-neutrale productie volgens de internationale norm ISO 14068.* Via ondergrondse leidingen en kabels levert de installatie biomethaan en elektriciteit aan de fabriek, als vervanging voor energie uit fossiele bronnen.

De vergistingsinstallatie is een privaat gefinancierd project met een waarde van 329 miljoen euro (282 miljoen Britse pond). De installatie kan jaarlijks ongeveer 180.000 ton afval uit de omgeving van Deeside verwerken. Bacteriën breken dit afval af en zetten het om in biomethaan. De fabriek gebruikt dit in plaats van aardgas, wat jaarlijks een besparing van bijna 3.000 ton CO₂ oplevert.

TMUK Deeside maakt daarnaast gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en voert geen afval meer af naar stortplaatsen. Met deze mijlpaal ligt Toyota op koers om in 2030 CO₂-neutraal te produceren op al zijn Europese productielocaties.

Stephen Kinnock, Secretary of State for Wales: “Van harte gefeliciteerd met het behalen van de CO₂-neutrale status voor de Toyota-fabriek in Deeside. Toyota is een belangrijke werkgever met een lange en trotse geschiedenis in Noord-Wales. Deze mijlpaal is een verdienste van de deskundige medewerkers die zich hiervoor hard hebben ingezet.
De Britse regering onderkent het belang van de aanpak van klimaatverandering. Dat doel kunnen we alleen bereiken door samen te werken met vooruitstrevende bedrijven zoals Toyota.”

Verschillende wegen naar CO₂-neutraliteit
Yoshihiro Nakata, President en CEO van Toyota Motor Europe, licht de filosofie achter Toyota’s brede aanpak voor het terugdringen van de CO₂-uitstoot toe: “Onze visie reikt verder dan de auto. Toyota wil mobiliteit voor iedereen mogelijk maken en niemand achterlaten. Dat betekent dat we de overgang naar CO₂-neutraliteit op een inclusieve en praktische manier ondersteunen, met oplossingen die in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk effect hebben.

We werken aan CO₂-neutraliteit in onze volledige waardeketen. Tegelijkertijd willen we minder afhankelijk worden van eindige grondstoffen. Daarom kiezen we voor circulaire oplossingen waarmee waardevolle materialen langer in gebruik blijven.

Onze ambitie houdt bovendien niet op wanneer een voertuig de fabriek verlaat. We werken aan het CO₂-neutraal maken van onze productie, vergroten het gebruik van hernieuwbare elektriciteit, verbeteren de energie-efficiëntie en onderzoeken nieuwe manieren om de impact op het milieu gedurende de volledige levenscyclus van een voertuig te verkleinen.”

Aluminium opnieuw gebruikt
Een voorbeeld van deze circulaire aanpak is Toyota’s programma om aluminium uit afgedankte voertuigen terug te winnen en opnieuw te gebruiken in de productie. In het Verenigd Koninkrijk wordt gerecycled aluminium uit lichtmetalen velgen al verwerkt tot nieuwe motorblokken die in Deeside worden geproduceerd. Zo draagt circulair materiaalgebruik bij aan zowel een lagere CO₂-uitstoot als een efficiënter gebruik van grondstoffen.

Productiecentrum van de 1,8-liter hybride motoren
TMUK Deeside is het Europese productiecentrum voor de 1,8-liter hybride- en benzinemotoren van de Toyota Corolla en Toyota C-HR. Sinds de start van de productie in 1992 zijn er meer dan zes miljoen motoren gebouwd voor Toyota-fabrieken in Europa en andere delen van de wereld. Deeside was bovendien de eerste Toyota-fabriek buiten Japan die motoren voor hybride aandrijflijnen produceerde.







Noot aan redacteuren: 

* TMUK Deeside heeft alle technologieën, hernieuwbare energiebronnen en operationele maatregelen ingevoerd die nodig zijn om te produceren volgens Toyota’s richtlijnen voor CO₂-neutrale productie. De prestaties worden gemonitord en gevalideerd via de jaarlijkse rapportage van de uitstoot van de locatie. De volledige certificering volgt in 2027, nadat de fabriek een volledige productiecyclus van twaalf maanden heeft doorlopen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Press & Public Affairs, telefoon 0162 585 377, of kijk op pers.toyota.nl voor extra informatie en beeldmateriaal.
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